DONJIN 业务流程

1. 开机载入板卡驱动
2. 初始化通道
3. 监听各个通道